INPLUG.BIM 1.6.2
Поддержка: Autodesk Revit 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026.

УСТАНОВКА
1. Закройте все запущенные версии Revit.
2. Распакуйте архив в обычную папку.
3. Запустите Install-INPLUG-BIM.cmd.
4. Откройте Revit — появится вкладка INPLUG BIM.
5. Нажмите «Активация» и войдите в аккаунт inplug.pro.

Установщик не требует прав администратора. Файлы устанавливаются в:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<версия>

Если Revit установлен нестандартно, запустите PowerShell:
.\Install-INPLUG-BIM.ps1 -RevitVersion 2024

Размеры по ГОСТ являются частью сценария «Теплопотери», а не отдельной
кнопкой или отдельным инструментом.

ПАНЕЛИ
- ОБЩ: Выравнивание видов, Размеры вдоль линии, Освобождение РН.
- Выгрузка: PDF / DWG, RVT / NWC.

«Освобождение РН» запускает RevitWorksetReleaser. «RVT / NWC» запускает
RS Manager. Внешние приложения устанавливаются вместе с INPLUG.BIM.
RVT / NWC использует активацию INPLUG.BIM и не запрашивает отдельный ключ.

Имена отдельных PDF/DWG-листов: «Номер листа + Имя листа». Имя
объединённого PDF совпадает с именем модели без суффиксов пользователя
и «отсоединено».

НОВОЕ В 1.6.2

- Кнопка «Активация» переименована в «Лицензия».
- Окно лицензии показывает оставшийся срок, тариф и доступное количество устройств.
- Добавлены продление, управление подпиской, отдельный перенос лицензии и выход из аккаунта.

ИЗМЕНЕНИЯ 1.6.1

- «О программе» показывает дату выпуска, статус лицензии и состояние обновления.
- Обновление можно скачать и запустить из плагина; установщик проверяется по SHA-256.
- Добавлены управление лицензией, список последних изменений и расширенная подсказка кнопки на ленте.
- Доступное обновление отмечается оранжевой точкой на кнопке «О программе».

ИЗМЕНЕНИЯ 1.6.0

- PDF / DWG: фильтр альбомов применяется сразу, добавлен Shift-выбор
  диапазона листов и полный профиль стандартного PDF-экспорта Revit.
- RVT / NWC: Excel-отчёт удалён; добавлены параметры комплекта передачи
  eTransmit и настройки Navisworks Exporters.
- «Размеры вдоль линии»: сохраняемые конфигурации категорий, размеры по
  поверхностям/осям, фильтры разделов и циклический режим до Esc.

ИЗМЕНЕНИЯ 1.5.1
- Галочки PDF и DWG срабатывают одним нажатием.
- Занятый итоговый PDF не останавливает объединение: результат сохраняется
  под свободным именем.
- RVT/NWC открывает исходник отсоединённо с закрытыми рабочими наборами,
  удаляет связи в изолированной копии и повторно открывает все наборы.
- Исправлено сохранение отсоединённой рабочей модели как новой центральной
  копии без изменения исходника.
- Исправлены ресурсы окон выбора моделей и сканирования «Освобождения РН».
- Ошибка занятого буфера обмена больше не прерывает окно результата.

НОВОЕ В 1.5.0
- В PDF / DWG убрано поле «Раздел», выбор строк выполняется одним кликом.
- PDF формируется в фактическом формате основной надписи без вписывания
  страницы и лишнего поля.
- DWG можно объединить в один пакет: геометрия листов переносится в модель
  последовательно, а сами листы сохраняются отдельными вкладками.
- RVT / NWC принимает пакет локальных моделей и моделей Revit Server.
- Для RVT доступны отсоединённая передача и сохранение центральной модели.
- NWC экспортируется стандартным экспортёром Revit из выбранного 3D-вида.
- Доступны обработка связей, очистка копии и отдельные пути сохранения
  для RVT и NWC.
- Добавлены инкрементальная публикация, сохраняемая очередь, пауза, отмена,
  приоритеты, повтор ошибок и продолжение после перезапуска.
- Ошибка одной модели фиксируется в журнале и не останавливает весь пакет.
- RVT / NWC и Освобождение РН приведены к единому стилю INPLUG.BIM.

Для объединения DWG используется установленный Autodesk AutoCAD Core
Console. Если AutoCAD отсутствует, отдельные DWG сохранятся, а в результате
будет явно указана причина, по которой пакет не удалось собрать.
