INPLUG.BIM 1.4.1
Поддержка: Autodesk Revit 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026.

УСТАНОВКА
1. Закройте все запущенные версии Revit.
2. Распакуйте архив в обычную папку.
3. Запустите Install-INPLUG-BIM.cmd.
4. Откройте Revit — появится вкладка INPLUG BIM.
5. Нажмите «Активация» и войдите в аккаунт inplug.pro.

Установщик не требует прав администратора. Файлы устанавливаются в:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<версия>

Если Revit установлен нестандартно, запустите PowerShell:
.\Install-INPLUG-BIM.ps1 -RevitVersion 2024

Размеры по ГОСТ являются частью сценария «Теплопотери», а не отдельной
кнопкой или отдельным инструментом.

ПАНЕЛИ
- ОБЩ: Выравнивание видов, Размер по двум точкам, Освобождение РН.
- Выгрузка: PDF / DWG, RVT / NWC.

«Освобождение РН» запускает RevitWorksetReleaser. «RVT / NWC» запускает
RS Manager. Внешние приложения устанавливаются вместе с INPLUG.BIM.
RVT / NWC использует активацию INPLUG.BIM и не запрашивает отдельный ключ.

Имена отдельных PDF/DWG-листов: «Номер листа + Имя листа». Имя
объединённого PDF совпадает с именем модели без суффиксов пользователя
и «отсоединено».
